|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件  河南省农村公路路长公示牌 | | | |
| 路线名称 | 某某线 | 总路长 | 张某某 某某县县长  （县（市、区）人民政府主要负责人） |
| 路线编码 | X000 | 县级路长 | 李某某 某某县副县长  （县（市、区）人民政府分管交通负责同志） |
| 起讫地点 | 某地—某地 | 县路长办  联系方式 | 区号—0000000 |
| 行政等级 | 县道 |
| 养护里程 | ××公里 | | |
| 总路长职责 | 负责统筹辖区内农村公路建设、管理、养护、运营及路域环境整治等工作，组织研究确定农村公路发展政策，明确各级路长职责，建立保障机制，督促协调解决重大问题，监督考核各级路长和相关部门履职尽责情况。 | | |
| 县级路长职责 | 在总路长领导下负责县域内农村公路“建、管、养、运”及路域环境整治等工作，研究提出推动农村公路发展的政策措施，协调解决突出问题，督促指导下级路长和相关部门履行职责。 | | |
| 监督电话 | 区号—0000000 某某县人民政府立 | | |
| 备注：路长公示牌，可参考以下标准：  （一）县道路长公示牌:①蓝底白字，宽1600mm，高1000mm； ②字体统一采用宋体加粗，标题字高60mm，职责内容字高25mm，其余字高30mm；二维码尺寸215mm\*215mm。  （二）路长制公示牌的文字应书写规范、正确、工整；板面应采用耐候型涂料涂敷制作；表面无裂缝或其他缺陷，边缘整齐、光滑。  （三）县道路长公示牌采用路侧双柱式支撑方式；标志底板使用铝合金板，厚度不小于1.5mm；公示牌立柱、横梁等可采用钢管、H型钢、槽钢及钢筋混泥土等材料制作，选取时应考虑技术性和经济性，钢构件应进行防腐处理，公示牌应设置混凝土基础。公示牌设置宜在路线直线路段前进方向右侧，面板平行于路线前进方向，不侵占道路限界。  （四）公示牌上的信息要准确完整，如人员姓名、联系方式等发生变动的，应及时通知路长办公室备案，并更新公示牌信息。  （五）该备注用于对公示牌设置的说明和解释，不制作到公示牌上。 | | | |